## Nature de l'information

Les informations reçues, restituées ou véhiculant au sein des systèmes pluritechnologiques sont transportés à travers différents supports physiques : des câbles électriques (en nappes, coaxiaux), des fibres optiques ou encore des ondes électromagnétiques (radio, wi-fi bluetooth, etc.).

Qu'il s'agisse de signaux électriques, lumineux ou autres, les informations transportées peuvent être de deux types : analogiques ou discrètes.

### Définition : Information analogique

Une information analogique peut prendre, de manière continue, toutes les valeurs possibles dans un intervalle donné. Un signal analogique peut être représenté par une courbe continue. Les grandeurs physiques (tension, température, pression, ...) sont des informations continues.

### Définition : Information discrète

Une information discrète ne peut prendre qu'un nombre fini de valeurs. Une information discrète peut prendre deux formes : numérique ou logique.

Une information numérique s'écrit sous la forme d'un mot binaire constitué de plusieurs variables binaires (bit).

Une information logique est associée à l'état d'une variable qui ne peut prendre que deux valeurs (vrai/faux, 0/1 ...). L'information logique est aussi appelé binaire ou « Tout Ou Rien » (TOR).

### Remarque :

L'information numérique est généralement issue d'un traitement (échantillonnage et codage) d'informations analogiques à l'aide d'un convertisseur analogique-numérique (CAN). Il est également possible de transformer une information numérique en signal analogique à l'aide de convertisseur numérique-analogique (CNA).