## Poussée d'Archimède

### Fondamental :

Tout corps plongé, même partiellement, dans un fluide reçoit de la part de celui-ci une action mécanique modélisable par un glisseur passant par le centre de gravité du fluide déplacé C (= centre de poussée) :

\(\boxed{\,\{ \mathcal T_{\text{ fluide }\rightarrow \text{ S}} \}={\vphantom{\left\{\begin{array}{ccc}\overrightarrow{R_{2\rightarrow 1}} \\\overrightarrow{M_{A} (2\rightarrow 1)}\end{array}\right\}}}_{C}\left \{ \begin{array}{c}\overrightarrow \Pi_{A\rightarrow \text{ S}}\\\vec 0\end{array} \right \}={\vphantom{\left\{\begin{array}{ccc}\overrightarrow{R_{2\rightarrow 1}} \\\overrightarrow{M_{C} (2\rightarrow 1)}\end{array}\right\}}}_{C}\left \{ \begin{array}{c}-m_f.\vec g\\\vec 0\end{array} \right \}\,}\)

- \(m_f\) : masse du fluide déplacé en \(kg\).

- \(\vec g\) : accélération de pesanteur en \(m :s^2\).

- \(C\) : centre de poussée (centre de gravité du fluide déplacé)