## Action mécanique

### Définition : Action mécanique

On appelle action mécanique, toute cause susceptible de :

- maintenir un système matériel en équilibre ;

- mettre un système matériel en mouvement ou modifier son mouvement ;

- déformer un système matériel.

On distingue deux types d'actions mécaniques :

- Les actions mécaniques de contact : elles sont réparties sur les surfaces où les solides entrent en contact. Lorsque les surfaces de contact sont suffisamment petites (à l'échelle du mécanisme) on peut simplifier le modèle d'étude en considérant que les AM s'appliquent sur une ligne ou en un point.

  Exemple : action d'un solide sur un autre au point de contact, pression d'un liquide, d'un gaz, etc.

Actions mécaniques de contact de l'eau sur la coque et de l'air sur le cerf-volant

- Les actions mécaniques à distance : s'exercent en tout point d'un corps volumique sans qu'il y ait besoin de contact.

  Exemple : action de la pesanteur, action d'un champ magnétique, etc.

Action mécanique à distance d'un champ magnétique sur un cube

Qu'elle soit à distance ou de contact, une AM a toujours une origine et une cible. On utilisera donc la notation : i → j

Exemples :

- action de la pesanteur sur le solide 3 : pesanteur → 3 ;

- action du solide 4 sur le solide 2 : 4→ 2 ;

- action d'un fluide sur le solide 1 : fluide → 1.