## Taille angulaire

Dans le plan Pi, les deux lignes extraites sont des lignes réputées rectilignes. À chaque ligne est associée une droite avec pour :

- fonction objectif : le minimax ;

- contrainte : tangent du côté libre de la matière.

Une tolérance angulaire, spécifiée en unité de mesure angulaire, limite uniquement l'orientation générale des lignes ou des éléments linéaires de surfaces mais pas leurs écarts de forme.

L'orientation générale de la ligne extraite de la surface réelle est l'orientation de la ligne en contact de forme géométrique parfaite.

La distance maximale entre cette ligne en contact et la ligne réelle doit être la plus faible possible.

### Remarque :

- La caractéristique est une dimension angulaire mesurée entre des droites.

- L'orientation de chaque section droite est définie en minimisant l'angle entre les deux droites en contact.

- Les sections droites ne sont pas nécessairement parallèles entre elles.

- Une tolérance angulaire induit une ambiguïté dans le décodage. Elles sont désormais interdites.