## Autres critères de rugosité

Ils sont, bien sûr, évalués sur la longueur Ln.

- W est la « profondeur moyenne d'ondulation » = moyenne arithmétique des profondeurs de motif d'ondulation.

- R la « profondeur moyenne de rugosité » = moyenne arithmétique des profondeurs de motif de rugosité.

- Rmr(c) est le « taux de longueur portante ». Il s'exprime en % et est utilisé quand on veut spécifier un état de surface fin, tout en laissant des sillons servant de réserve d'huile.