## Problématique

On souhaite modifier la mise en position de l'hélice d'un micromoteur de modélisme. Quelles sont les conséquences de ce choix sur la cotation du vilebrequin ?

a- Cotation fonctionnelle pour une MIP cylindrique prépondérante

- positionnement radial : \(\phi 10f6 E\) + coaxialité.

- positionnement axial : \(\boxed{33}\) + localisation

(hypothèse : positionnement angulaire indifférent)

b- Cotation fonctionnelle pour une MIP conique prépondérante

Dans le cas d'une pénétration conique, quelle cote fonctionnelle indiquer sur le dessin de définition pour positionner radialement et axialement l'hélice ?

Réponse : définition d'un plan de jauge.