## Analyse d'une surface

L'analyse d'une surface se fait selon un plan de coupe et sur une longueur donnée : Ln.

- Défauts du premier ordre = défauts de forme (écarts de planéité, circularité, rectitude)

- Défauts du deuxième ordre = ligne ondulée enveloppe supérieure passant par les sommets de la matière (distance d'irrégularité entre deux sommets généralement comprise entre 0,5 et 2,5mm).

- Défauts du troisième et quatrième ordre : caractérisent la rugosité de la surface

  - le 3ème ordre est constitué par des stries ou sillons généralement conséquents au passage de l'outil d'usinage (distance d'irrégularité généralement comprise entre 0,02 et 0,5mm).

  - le 4ème ordre est constitué de défauts apériodiques dus à l'arrachement de la matière (distance d'irrégularité généralement inférieure à 20 µm).

- On définit la ligne moyenne, séparant le profil de manière à ce que la somme des aires supérieures à cette droite soit égale à la somme des aires inférieures.