## Principes

### Principe d'indépendance

Le dessin de définition d'une pièce, même de forme relativement simple, peut vite paraître complexe lorsque les spécifications dimensionnelles et géométriques sont ajoutées. Il est alors légitime de s'interroger sur l'importance relative des spécifications, sur un éventuel lien entre les spécifications ou encore sur l'ordre à choisir pour le décodage. La norme, à travers le principe d'indépendance permet de clarifier les choses.

#### Fondamental : Principe d'indépendance (ISO 8015 : 2011)

« Par défaut, chaque spécification GPS pour un élément ou une relation entre des éléments doit être satisfaite de manière indépendante des autres spécifications, sauf lorsqu'une norme ou une indication particulière (voir remarque ci-dessous) définissent un lien entre les exigences dans le cadre de la spécification considérée ».

#### Remarque : Exemples d'exceptions au principe d'indépendance

- Modificateur \({E}\) : Exigence d'enveloppe (ISO 14405-1)

- Collection d'éléments CZ : Zone commune (ISO 1101)

- Modificateur \({M}\) : Exigence du maximum de matière (ISO 2692)

### Principe d'invocation

#### Fondamental : Principe d'invocation (ISO 8015 : 2011)

« Si l'une des parties du système GPS ISO est appelée dans une documentation de produit d'ingénierie mécanique, la totalité du système GPS ISO est appelée, sauf indication contraire dans la documentation, par exemple par référence à un document pertinent ».

Le principe d'invocation est important et dangereux pour le bureau d'études. En effet, il n'est pas rare que les normes et surtout leur date ne soient pas mentionnées sur les plans. Or par défaut, le principe d'invocation appelle l'ensemble des normes du système ISO GPS à la date de création du plan.

Il est important de rappeler que l'écriture d'une spécification dimensionnelle ou géométrique appelle le principe d'invocation.

#### Remarque :

- «Sauf indication contraire dans la documentation» signifie, par exemple, que s'il est indiqué dans la documentation que celle-ci a été préparée conformément à une norme régionale, nationale ou d'entreprise, alors c'est cette norme et non le système GPS ISO qui doit être utilisé pour interpréter les éléments de spécification qui sont couverts par cette norme.

- Lorsque «la totalité du système GPS ISO est appelée», cela signifie, par exemple, que les normes GPS de base et globales s'appliquent. Par conséquent, ce sont la température de référence donnée dans l'ISO 1 d'une part et les règles de décision pour contrôler la conformité données dans l'ISO 14253-1 d'autre part qui s'appliquent, sauf indication contraire. Le but de ce principe d'invocation est de fournir une traçabilité formelle pour ces normes et règles GPS.

### Principe de la pièce rigide

#### Fondamental : Principe de la pièce rigide (ISO 8015 : 2011)

« Par défaut, une pièce doit être supposée de rigidité infinie et toutes les spécifications GPS s'appliquent à l'état libre, sans déformation par des contraintes extérieures, y compris la force de gravitation. Toutes les autres conditions additionnelles qui s'appliquent sur la pièce doivent être définies dans le dessin ».

### Principe de l'élément

#### Fondamental : Principe de l'élément (ISO 8015 : 2011)

« Une pièce doit être considérée comme étant composée d'un certain nombre d'éléments limités par des frontières naturelles. Par défaut, toute spécification GPS qui concerne un élément ou une relation entre éléments s'applique à l'élément entier ou aux éléments ; et chaque spécification GPS ne s'applique qu'à un seul élément ou une seule relation entre éléments.

Ce principe par défaut peut uniquement être remplacé par des indications explicites sur le dessin».

#### Remarque :

- Dans la plupart des cas, les frontières naturelles entre des éléments sont des arêtes reconnaissables par un changement brutal de la normale à la surface. Néanmoins, cela n'est pas toujours le cas. Considérons une pièce composée d'un élément cylindrique entre deux éléments sphériques de même diamètre. Dans ce cas, la normale à la surface ne subit aucun changement brutal à la frontière naturelle des éléments.

- Des indications permettent de préciser qu'une exigence ne s'applique pas à la totalité de l'élément, par exemple lorsqu'une partie de l'élément est indiquée par un trait mixte fort à un point et un tiret long ou que la mention ACS (toute section transversale) est utilisée.

- Des indications permettent de préciser qu'une exigence s'applique à plusieurs éléments, par exemple lorsque la mention CZ (zone de tolérance commune) est utilisée.

### Principe de dualité

#### Concept d'opérateur de spécification

Les spécifications destinées aux éléments de pièce dans les normes GPS sont formulées en tant qu'opérateurs de spécification. Un opérateur de spécification est un ensemble d'opérations spécifiées dans un ordre donné.

Ce concept assure la flexibilité dans les spécifications. L'ensemble des opérations d'une spécification peut être conçu pour reproduire des exigences fonctionnelles spécifiques et, par conséquent, limiter ou éliminer toute ambiguïté de description de la fonction dans la spécification.

Un opérateur de spécification complet définit tous les détails significatifs du mesurande pour la spécification. Cela élimine l'ambiguïté de spécification.

#### Concept d'opérateur de vérification

L'opérateur de vérification est la mise en œuvre physique de l'opérateur de spécification. Il peut comporter exactement les mêmes opérations dans le même ordre, auquel cas l'incertitude de méthode est nulle, ou comporter différentes opérations ou les réaliser dans un ordre différent, auquel cas l'incertitude de méthode n'est pas nulle.

L'opérateur de vérification n'est pas spécifié dans le dessin. Il est élaboré plus tard, lors de la vérification pour qu'il soit suffisamment proche de l'opérateur de spécification afin de maintenir un niveau d'incertitude de méthode acceptable.

#### Fondamental : Principe de dualité (ISO 8015 : 2011)

Le principe de dualité établit :

1. qu'une spécification GPS définit un opérateur de spécification GPS indépendant de toute procédure ou équipement de mesure, et

2. que l'opérateur de spécification GPS est réalisé dans un opérateur de vérification indépendant de la spécification GPS elle-même, mais destiné à refléter l'opérateur de spécification GPS.

La spécification GPS ne décide pas des opérateurs de vérification acceptables. L'acceptabilité d'un opérateur de vérification est évaluée à l'aide de l'incertitude de mesure et de toute ambiguïté de spécification.

### Principe de responsabilité (ISO 8015 : 2011)

L’ambiguïté de l'analyse fonctionnelle, dont les fonctions ou les exigences fonctionnelles sont partielles ou erronées, l’ambiguïté de l'encodage de la fonction en une spécification ISO-GPS, ou l’ambiguïté dans la syntaxe de la spécification ISO-GPS décrivent l'étroitesse de l'accord entre l'opérateur de spécification et l'opérateur fonctionnel.

Ces ambiguïtés sont de la responsabilité du concepteur (Bureau d'études).