## Décodage d'une spécification par zone - Fiche GPS

### Fondamental : Principe général de la spécification par zone

On spécifie une zone de tolérance.

L'élément tolérancé (réel) doit se situer tout entier dans cette zone de tolérance (condition de conformité).

On traduit cette condition de conformité par une condition unilimite portant sur une caractéristique dimensionnelle.

### Exemple : Cas de la perpendicularité

On s’intéresse à une spécification de perpendicularité entre deux faces planes d'une cornière. Le dessin de définition de la cornière ainsi que son skin model sont données ci-dessous.

Application : compléter la fiche de décodage d'une spécification géométrique donnée page suivante.

Pendant de nombreuses années, on se contentait de cette fiche pour décoder une spécification par zone. La pièce était considérée conforme si l'élément tolérancé appartenait à cette zone de tolérance. Cependant, afin de permettre une meilleure maîtrise de la qualité et de favoriser également un meilleur dialogue avec les métrologues, les normes et la fiche GPS ont évolué.

Désormais la forme et les éventuelles contraintes d'orientation et de positionnement de la zone de tolérance ne sont plus décrites aussi explicitement. On énonce plutôt une caractéristique dimensionnelle et la condition unilimite portant sur cette caractéristique et traduisant le fait que l'élément tolérancé doit se situer tout entier dans la zone de tolérance. Afin de définir la caractéristique sur laquelle porte la condition, il est très souvent nécessaire de définir un nouvel élément de nature idéal : l'élément corrigé. La fiche GPS ci-après donne la traduction de la condition de conformité pour la spécification de perpendicularité étudiée.