## Intérêt de l'utilisation d'un gabarit

### Rappel :

La spécification par dimension d'un élément cylindrique limite les dimensions locales réelles. En revanche, le défaut de forme de l'élément n'est pas limité.

Ainsi, dans les exemples ci-dessous, chaque dimension locale réelle doit être comprise entre \(19,4\) et \(19,6 mm\) pour l'arbre (et entre \(19,8\) et \(20,2 mm\) pour l'alésage) mais rien n'impose que l'arbre soit globalement limité par un cylindre de diamètre \(19,6mm\) (ni que l'alésage soit limité par un cylindre de diamètre \(19,8mm\)).

Une spécification par gabarit permet de remédier à ce problème en créant une interdépendance entre la dimension et la géométrie. Cette interdépendance constitue une exception au principe d'indépendance et nécessite l'utilisation d'un modificateur dans la spécification. On distinguera dans la suite deux types de spécification par gabarit selon le modificateur employé : l'exigence d'enveloppe et l'exigence du maximum de matière.