## Le diagramme de définition de blocs (bdd)

### Fondamental : Diagramme de définition de blocs (bdd =block definition diagram)

Objectif : répondre à la question " De quoi est composé le système ?"

Le diagramme de définition de blocs permet d'avoir un premier aperçu sur la structure du système : il réalise l'inventaire des composants constituants le système en le décomposant en systèmes et sous systèmes.

Diagramme de définition de blocs - Cas général

Le diagramme de définition de blocs permet également de distinguer différents types de relations entre les blocs, dont les principales sont :

- la composition (trait plein et losange plein) : représentation graphique équivalente aux propriétés de type « parts », c'est une relation d'inclusion obligatoire. Elle est très utilisée pour montrer la structure hiérarchique d'un système ;

- l'agrégation (trait plein et losange évidé) : c'est une relation d'inclusion non obligatoire ;

- l'association (trait plein simple) : indique une relation d'égal à égal entre blocs. Leur présence est simultanée.

### Remarque :

1. Les propriétés des blocs (values, parts, ...) ne sont ajoutées que lorsqu'elles apportent une information utile à la description.

2. Les ports de flux et les ports standards ne sont pas indiqués dans le diagramme de définition de blocs. Ils le seront dans le diagramme décrit dans la partie suivante : le diagramme de bloc interne.

### Exemple : Cas de l'ouvre-portail FAAC

La platine électronique 455 D située dans l'armoire de commande peut être utilisée pour tous les actionneurs électromécaniques et oléodynamiques de la société FAAC.

Platine électronique 455D FAAC

Elle intègre l'interface de puissance qui est chargée de distribuer l'énergie à l'actionneur. L'actionneur FAAC 402 est électro-hydraulique. Le microcontrôleur de la carte électronique commande par l'intermédiaire d'une interface de puissance un moteur électrique (asynchrone) qui met en mouvement une pompe hydraulique, fournissant l'énergie nécessaire à un vérin hydraulique, entraînant l'ouverture ou la fermeture du battant.

Actionneur électro-hydraulique FAAC
Diagramme de définition de blocs de l'ouvre-portail FAAC