## Lieu de transfert

Un lieu de transfert est la représentation graphique, au moyen d'une ou de deux courbes caractéristiques, de la transmittance d'un système. En pratique, on exprimera directement la transmittance \(H(j.\omega)\) d'un système à partir de sa fonction de transfert \(H(p)\) en remplaçant \(p\) par \(j.\omega\).

Trois représentations graphiques de la réponse harmonique d'un système (lieux de transfert) sont couramment utilisées :

- Le diagramme de Bode constitué de deux courbes (gain et phase) ;

- Le diagramme de Nyquist (une seule courbe) ;

- Le diagramme de Black (Nichols).

Seul le diagramme de Bode sera détaillé dans ce cours, les diagrammes de Nyquist et Black n'étant plus au programme des CPGE.