## Circuits électriques en régime variable et alternatif

### Généralités

#### Définition :

- Régime variable : un circuit électrique fonctionne en régime variable lorsqu'il est alimenté par des générateurs de courant ou de tension fonctions du temps, ou lorsque sa configuration est modifiée à un instant donné par l'ouverture et/ou la fermeture d'un interrupteur par exemple.

- Régime alternatif : un circuit électrique fonctionne en régime alternatif lorsqu'en tout point de ce circuit, les signaux sont des grandeurs sinusoïdales du temps, de même fréquence \(f\) mais éventuellement déphasées les unes par rapport aux autres.

En régime variable, les circuits électriques sont constitués de divers éléments. On retrouve les générateurs de tension et de courant dont les valeurs seront fonction du temps, et les résistances. D'autres dipôles passifs linéaires sont également utilisés.

### Dipôles élémentaires