## Les éléments géométriques réels

Les éléments tolérancés et les éléments de référence sont des éléments géométriques réels.

### L'élément tolérancé

#### Définition : Elément tolérancé

Un élément tolérancé est un élément non idéal (réel) sur lequel est s'applique une spécification. Il est désigné par une flèche.

Un élément tolérancé peut correspondre aussi bien à un élément intégral (surfaces réputées plane, cylindrique, sphérique, etc.) qu'à un élément dérivé (ligne réputée rectiligne correspondant à l'axe réel d'une surface réputée cylindrique, surface réputée plane médiane de deux surfaces réputées planes, etc.).

#### Exemple :

Dans ces deux exemples, lorsque la flèche désignant l'élément tolérancé est alignée avec une cote, l'élément tolérancé qui initialement était un élément intégral (surface réputée plane et surface réputée cylindrique) devient un élément dérivé(surface réputée plane médiane et axe réel)

### L'élément de référence

#### Définition : Elément de référence

Un élément de référence est un élément intégral non idéal utilisé pour établir une référence spécifiée. Un élément de référence est désigné par un triangle et une lettre de l'alphabet inscrite dans un cadre (la norme interdit les lettres I, O, Q et X).

Un élément de référence peut être une surface complète, une portion de cette surface ou une entité dimensionnelle.

#### Exemple : L'élément de référence est une surface complète

#### Exemple : L'élément de référence est une portion de surface

#### Exemple : L'élément de référence est une entité dimensionnelle