## Opérations

Des opérations spécifiques sont requises pour obtenir des éléments idéaux et non idéaux. Ces opérations peuvent être utilisées sans ordre particulier. Elles sont la partition, la collection, l'extraction, l'association, la construction et le filtrage.

### La partition

L'opération de partition est utilisée pour obtenir, à partir du skin modèle ou de la surface réelle, des éléments non idéaux correspondant aux éléments nominaux, des parties limitées d'éléments idéaux ou non idéaux.

### La collection

L'opération de collection est utilisée pour identifier et considérer ensemble des éléments qui, conjointement, jouent un rôle fonctionnel. Il est possible de former une collection d'éléments idéaux ou une collection d'éléments non idéaux.

### L'extraction

L'opération d'extraction est utilisée pour identifier un nombre fini de points à partir d'un élément, selon des règles spécifiques.

### L'association

L'opération d'association est utilisée pour ajuster un (des) élément(s) idéal(aux) à un(des) élément(s) non idéal(aux), selon des règles spécifiques appelées « critères ».

Exemples de critères :

- minimiser l'écart maximal entre l'élément non idéal et l'élément idéal (minmax) ;

- minimiser la somme des carrés des distances entre chaque point de l'élément non idéal et l'élément idéal ;

- maximiser le diamètre d'un cylindre inscrit ;

- minimiser le diamètre d'un cylindre circonscrit.

### La construction

L'opération de construction est utilisée pour construire un (des) élément(s) idéal(aux) à partir d'autre(s) élément(s). Cette opération doit respecter des contraintes.

### Le filtrage

L'opération de filtrage est utilisée pour distinguer la rugosité, l'ondulation, la structure et la forme.