## Conicité

Au lieu de la conicité on peut indiquer l'angle au sommet du cône (TED) .

Conicité :\( \boxed{\quad C=\frac {D-d} L = 2 \tan \frac \alpha 2\quad }\)

\(\alpha\) = angle au sommet du cône

\(L\) = longueur du cône selon l'axe

\(D\) = diamètre maxi

\(d\) = diamètre mini

Conicité | Angle au sommet | Application
--- | --- | ---
1 : 50 | \(\approx 1°\) | Coincement , entraînement par adhérence
1 : 20 | \(\approx 3°\) | Blocage forcé, entraînement éventuel par adhérence
1 : 10 | \(\approx 6°\) | Positionnement, démontage assez difficile à la main
1 : 5 | \(\approx 11°\) | Positionnement, démontage très facile à la main