## Exigence d'enveloppe

L'exigence d'enveloppe s'indique par un E entouré placé après une taille linéaire. L'exigence d'enveloppe consiste à imposer que l'élément tolérancé soit compris dans une enveloppe parfaite au maximum de matière. Elle crée donc une interdépendance entre la dimension et la forme de l'élément tolérancé.

### Fondamental : Exigence d'enveloppe - Condition de conformité

- Chaque dimension locale réelle doit satisfaire la taille linéaire ;

- L'enveloppe de forme parfaite au maximum de matière ne doit pas être dépassée.

### Exemple :

Une cotation avec exigence d'enveloppe impose deux conditions :

Dans le cas d'un arbre :

1. Toutes les dimensions locales doivent être supérieures ou égales à \(19,4mm\).

2. La pièce doit passer dans un gabarit d'enveloppe extérieure de diamètre \(19,6mm\).

Dans le cas d'un alésage :

1. Toutes les dimensions locales doivent être inférieure ou égales à \(20,2mm\).

2. Un gabarit d'enveloppe extérieure de diamètre \(19,8mm\) doit passer dans la pièce.

### Remarque :

L'exigence de l'enveloppe peut également s'appliquer à deux plans parallèles et en vis-à-vis.

Application : énoncer les deux exigences à satisfaire dans l'exemple ci-dessous.

Condition de conformité :